Инструкция за упореба на вибрационна маса NIWO



Монтаж и позициониране:

1. Поставете масата върху равна, стабилна повърхност.
2. Проверете всички болтове и крепежи.
3. Свържете към заземен електрически контакт.
4. Уверете се, че около машината има свободно пространство.

Начин на работа:

1. Поставете формите или материала върху плота.
2. Включете захранването.
3. Регулирайте силата на вибрацията чрез бутона/контролния панел.
4. Наблюдавайте процеса.
5. След завършване изключете машината.
6. Изчакайте пълно спиране преди да свалите изделията.

Съхранение:
Съхранявайте на сухо място.
Изключвайте от контакта.
Покрийте от прах.
