Инструкция за упореба на вибрационна маса JG-202




Монтаж и позициониране:

1. Поставете масата върху равна, стабилна повърхност.
2. Проверете всички болтове и крепежи.
3. Свържете към заземен електрически контакт.
4. Уверете се, че около машината има свободно пространство.

Начин на работа:

1. Поставете формите или материала върху плота.
2. Включете захранването.
3. Регулирайте силата на вибрацията чрез бутона/контролния панел.
4. Наблюдавайте процеса.
5. След завършване изключете машината.
6. Изчакайте пълно спиране преди да свалите изделията.


Технически характеристики:

Захранване: 220 V, 50 Hz
Мощност: 150 W
Общи размери: 280 x 180 x 100 мм
Тегло: 3 кг

Гаранция: 1 година.

Производител: Wuhan Jinguang Medical Technology Co., Ltd, Китай.

Съхранение:
Съхранявайте на сухо място.
Изключвайте от контакта.
Покрийте от прах.


